차단기 본체

위 그림과같이 설치할 예정입니다. 바 길이는 1.5M면 되고,

전기는 약15M 떨어진 계단 밑에 있어 담벽 위로 가서 지상 시멘트를 약1.5M 커팅하고 매설하여야 합니다.

전기콘센트